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Městský úřad Jilemnice

 odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Č.j:
ÚPSŘ/1038/2008 - 7/Pl/Rozh
Jilemnice, dne: 5.12.2008

Vyřizuje:
Petr Plecháč 

E-mail:
plechac@mesto.jilemnice.cz 

Telefon:
481 565 139
Žadatel:
Obec Horka u Staré Paky (IČ - 00854671), Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky

veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Sportovní areál se zázemím na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1452/2, 1454/7, 1454/3 a PK 3050/2 v kat. území Horka u Staré Paky a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Sportovní areál se zázemím na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1452/2, 1454/7, 1454/3 a PK 3050/2 v kat. území Horka u Staré Paky, kterou podal Obec Horka u Staré Paky (IČ - 00854671), Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky takto:

I.

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Sportovní areál se zázemím na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1452/2, 1454/7, 1454/3 a PK 3050/2 v kat. území Horka u Staré Paky.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Předmětem územního rozhodnutí je výstavba sportovního areálu se zázemím, který bude obsahovat:

· SO 01 Zázemí sportovního areálu.

· SO 02 Přípojka vody.

· SO 03 Přípojka NN.

· SO 04 Venkovní osvětlení.

· SO 05 Zpevněné plochy.

2. SO 01 Zázemí sportovního areálu bude umístěno  v jihovýchodním cípu ppč. 1454/3 v k. ú. Horka u St. Paky. Kryté posezení se zázemím bude jednopodlažní ve tvaru písmene „L“. Zázemí  bude mít půdorysné rozměry 2,2 x 3,6 m a bude umístěno pod společným zastřešením s posezením. Celkové půdorysné rozměry zastřešení budou 4,115 x 5,790 a 4,115 x 10,0 m (křídlo s občerstvením). Objekt bude zastřešen valbovou střechou se sklonem 35 stupňů a  s výškou hřebene 3,75 m nad niveletou zpevněné betonové plochy, ta bude výškově umístěna v niveletě stávajícího terénu v místě stavby (Fix = 99,52 je umístěn na soklu severního rohu haly na ppč. 402). Půdorysné rozměry zpevněné plochy budou 13,660 x 13,660 se zkosenými rohy o celkové ploše 168,1 m2, povrch zpevněné plochy bude z betonové dlažby. Odpadní splaškové vody ze stavby budou svedeny do bezodtokové plastové  jímky o rozměrech 1,5 x 1,5 x  1 m, která bude umístěna před jižním průčelím občerstvení. Pro obsluhu a návštěvníky bude vyčleněno WC v budově TJ Sokol Horka.

3. SO 02 Přípojka vody  bude umístěna na ppč.  1454/3 a PK 3050/2 v k. ú. Horka u St. Paky. Přípojka bude napojena na již stávající přípojku k objektu bývalého zázemí.

4. SO 03 Přípojka NN bude umístěna na ppč.  1454/3 a PK 3050/2 v k. ú. Horka u St. Paky. Přípojka bude napojena na již stávající přípojku k objektu bývalého zázemí.

5. SO 04 Venkovní osvětlení bude umístěno na ppč. 1454/3 v k. ú. Horka u St. Paky. Stojací lampy budou sloužit k osvětlení asfaltové plochy a dětského hřiště.

6. SO 05 Zpevněné plochy budou provedeny na ppč. 1454/3 - zpevněná plocha u zázemí z betonové dlažby (viz popis u SO 01) a zpevněná plocha v jihozápadní části tohoto pozemku o půdorysných rozměrech 28 x 16 m, která bude sloužit jako hřiště s asfaltovým povrchem. Součástí ploch bude i posunutí  původního fotbalového hřiště severním směrem o cca 18 m na ppč. 1454/7 a 1452/2 v k. ú. Horka u St. Paky a s tím  související terénní úpravy na ppč. 1454/3, 1454/7, 1452/2 v k. ú. Horka u St. Paky. Fotbalové hřiště budou v prostrou za bránami chránit ochranné sítě o výšce 4 m, v poli za bránami budou provedeny průchody 1 x 2 m. V prostoru u zázemí sportovního areálu bude umístěn stůl na stolní tenis a přesunuty dětské prolézačky.

7. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření:

A) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, ze dne 14. 10. 2008 pod č. j.: 122585/09/LIB/VV0:

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat  ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a  ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“. 

c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.). 

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury -  vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , § 3 bod b.5, příloha č. 3, kap. XII. čl. 1.). 

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi,  aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Petr Ježek (tel. 602 413 278), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS. 

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat  POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům,  a taková zařízení  nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat  s  POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. 

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn  měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací v těchto prostorách nemohly  osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než l m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na  POS  v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se  SEK.

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na telefonní číslo 800 184 084. 

B) ČEZ Distribuce a. s., Děčín,  dne 6. 10. 2008 pod zn. 63/2008 - provádění činností v ochranném pásmu ES:

a) Podmínky pro provádění zemních prací na ppč. 1454/3, 1454/7, 1452/2 v k. ú. Horka u Staré Paky v ochranném pásmu 35 kV nadzemního vedení VN - přípojka pro trafostanici Horka u Staré Paky č. 283:

(1) Terénní úpravy výše uvedených pozemků nezmění výšku vodičů nad terénem, bude dodržena norma ČSN 333301. Terénními úpravami nebude ohrožen provoz uvedeného vedení.

(2) ČEZ Distribuce a. s. Děčín souhlasí se stavbou „Horka u Staré Paky - terénní úpravy na pozemcích č. par. 1454/3, 1454/7, 1452/2 v k. ú. Horka u Staré Paky “ za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky včetně provedené zvýšené bezpečnosti (ČSN 33 3301 čl. 3.3.2)..

(3) Nedílnou součástí souhlasu s činností v ochranném pásmu je příloha k žádosti (Polohopisný snímek budoucí stavby s vyznačením polohy vedení NN, půdorys stavby a  situace se zakreslením polohy vedení VN v místech stavby včetně řezu).

b) Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

(1) Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

(2) Při provádění činností v blízkostí zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

(a) Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem., a to u pracovníků ČEZ Distribuční služby s.r.o. p. Lanfeld - tel.: 492110630.

(b) Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.

(c) V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby,  skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.

(d) Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě b.

(e) Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.

(f) Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě b.

c) Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro  nadzemní vedení VN:

(1) Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení VN.

(2) Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 31 08 a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

d) O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 21 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r..o.

e) Platnost tohoto souhlasu je 1 rok od dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců od dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu platí po dobu životnosti stavby.

8. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

A) Městský úřad  Jilemnice, koordinované závazné stanovisko ze dne 25. 9. 2008:

a) Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny: 

(1) Při provádění prací nebude poškozena zeleň rostoucí mimo les. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému poškození dřevin a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno příslušným obecním úřadem. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v zákonu ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. V souladu s uvedeným zákonem bude uložena náhradní výsadba. Náhradní výsadbu je vhodné zakomponovat v rámci předmětné stavby. 

(2) V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo přeřezány a co nejdříve zahrnuty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem).

(3) Nebude znečištěna půda (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných látek, olejů, či jiných závadných látek z těžké techniky. 

b) Odbor životního prostředí - ochrana  zemědělského půdního fondu: 

(1) Stavebník je povinen vytýčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru. 

(2) Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu je stavebník povinen zabezpečit na vlastní náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,30 m a hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavebními pracemi. 

(3) Nesmí dojít k znehodnocení ornice podorniční vrstvou, odpady apod. Podle předběžného odhadu bude na celé ploše skryto 523 m3 kulturních vrstev půdy. Zemina bude deponována na pozemku ppč. 1454/3 v k.ú Horka u St. Paky (stávající hřiště). 

(4) Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku postupovat v souladu s ustanovením § 10, odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami, řádné ošetřování a každá manipulace s nimi bude zaznamenána do protokolu (pracovní deník). 

(5) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond.

(6) Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám, přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav okolí předmětné stavby - nových ploch fotbalového hřiště. Tyto práce musí být dokončeny před započetím užívání stavby.

(7) Ve smyslu §7, odst. 3 zákona jsou při výstavbě sítí nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu provozovatelé prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v § 8, odst. 1 zákona, zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Pokud si práce spojené zejména s budováním nadzemních a podzemních vedení mimo odsouhlasený trvalý zábor vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, je třeba si opatřit souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF.

(8) Finanční odvod za odnětí podle § 11, odst. 1 zákona pro předmětnou stavbu bude podle předběžného výpočtu činit 4,- Kč/m2. Celkem tedy orientačně 6976,- Kč. Rozhodnutí o odvodu vydá na žádost stavebníka orgán ochrany ZPF, kterým je zdejší úřad, po nabytí právní moci rozhodnutí /opatření/ vydaného podle stavebního zákona. Pravomocné rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí bude předloženo ke kolaudaci stavby.

c) Odbor rozvoje a místního hospodářství - oddělení památkové péče: 

(1) Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů. 

(2) Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem  nutné respektovat skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (ARÚ AV ČR) a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném  území záchranný archeologický výzkum. 

(3) Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v našem regionu jsou např. Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, 511 01 Turnov, nebo Krkonošské muzeum Vrchlabí, Husova 213, 543 11 Vrchlabí). Kontakt na Archeologický ústav: Letenská 4,118 01, Praha 1, telefonní ústředna: 257014300,  fax: 257532288, e-mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejším odboru.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Horka u Staré Paky (IČ - 00854671), Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
povoluje

stavbu: Sportovní areál se zázemím na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1452/2, 1454/7, 1454/3 a PK 3050/2 v kat. území Horka u Staré Paky v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
-
SO 01 Zázemí sportovního areálu (V I. NP: zázemí).

-
SO 02 Přípojka vody.

-
SO 03 Přípojka NN.

-
SO 04 Venkovní osvětlení.

-
SO 05 Zpevněné plochy.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2. SO 01 Zázemí sportovního areálu. Zázemí bude zděné, venkovní omítka bude hladká štuková se silikátovým nátěrem světle žluté barvy, sokl bude z keramického obkladu. Konstrukce krytého posezení a střechy bude ze dřeva, valbová střecha bude opatřena krytinou z asfaltového šindele v hnědé barvě, klempířské prvky budou TiZn plechu. V objektu není uvažováno s vytápěním.

3. SO 02 Přípojka vody  bude provedena z PE potrubí Ć 25 mm.

4. SO 03 Přípojka NN bude zemním kabelem ve výkopu v pískovém loži o tl. 100 mm nad i pod kabely.

5. SO 04 Venkovní osvětlení. Stojací lampy budou ovládány z prostoru zázemí.

6. SO 05 Zpevněné plochy budou vyspádovány, nezpevněné plochy budou zatravněny.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, Ochrana sítě, ze dne 27. 11. 2008 pod č. j. POS 371/08:

A) V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení  všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, za kterých lze provádět zemní nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.

B) Nad trasou kabelů nesmí být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy. V místě plánovaného schodiště bude provedena ručně kopaná sonda ke zjištění průběhu vedení a kabely budou uloženy do chráničky, případně přeloženy mimo schodiště. Případná další ochrana kabelů, jejich stranová přeložka a postup prací bude upřesněn na místě po vytyčení, provedení sond a zjištění stavu sítě (Petr Ježek tel. 602413278).

8. Stavba bude dokončena do 30. 11. 2009.

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
1. Po provedení terénních úprav.

2. Po dokončení hrubé stavby zázemí.

3. Po dokončení víceúčelového hřiště.

4. Po dokončení fotbalového hřiště.

5. Po dokončení zázemí.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Horka u Staré Paky (IČ - 00854671), Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky


Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění


Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 1. 10. 2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 16. 10. 2008 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:

· Dokumentace stavby pro potřeby územního a  stavebního řízení.

· Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

· Žádost o vydání stavebního povolení.

· Žádost o spojení územního a stavebního řízení.

· Plán kontrolních prohlídek stavby.

· Geometrický plán č. 149-1/2008 (neověřený).

· Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 25. 9. 2008.

· Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne19. 9. 2008.

· Vyjádření pro veřejnoprávní projednání stavby vydal RWE Distribuční služby, Oddělení operativní správy plynárenského majetku  Dvůr Králové nad Labem dne 7. 4. 2008 pod zn. 2048/08/131.

· Vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. evidenční číslo: 115931   vydal ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín, pracoviště Jičín  dne 2. 10. 2007.

· Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Sítě, Dokumentace liniových staveb sítě,  Liberec, dne 3. 10. 2007 pod č. j.: 164725/07/LIB/MM0.

· Koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice, dne 25. 9. 2008 pod č. j. MUJI 4017/08/ŽP.

· Výpis z katastru nemovitostí k datu 16. 10. 2008.

· Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 12. 11. 2008 pod zn. 6081/46/08/218.6.

· Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 27. 10. 2008 pod č. j. HSLI-674/SM/PRE-2008.

· Smlouva mezi Obcí Horka u St. Paky a TJ Sokol Horka u St. Paky o využívání WC.

· Aktuální výpis z KN k datu 24. 11. 2008 - došlo k novému zápisu do KN.

· Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Sítě, Dokumentace liniových staveb sítě,  Liberec, dne 14. 10. 2008 pod č. j.: 122585/09/LIB/VV0.

· Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení ES vydal ČEZ Distribuce a. s., Děčín,  dne 6. 10. 2008 pod zn. 63/2008.

· Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ochrana sítě, ze dne 27. 11. 2008 pod č. j. POS 371/08.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 16. 10. 2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 25. 11. 2008  konané  na Obecním úřadě Horka u Staré Paky. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona.


Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 
Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací   -  ÚPSÚ Horka u Staré Paky.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí či jeho jednotlivým výrokům mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.   

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. 


Mgr. Vladimír Mečíř

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:





Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby      

Doručení jednotlivě: 
· Obec Horka u Staré Paky, Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky        
Doručení veřejnou vyhláškou: 

· ostatní účastníci řízení

Účastníci řízení - stavební řízení (doručení jednotlivě): 
Obec Horka u Staré Paky, Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4

Jaroslav Nedomlel, Horka u Staré Paky 66, 512 34  Horka u Staré Paky

Ilona Nedomlelová, Horka u Staré Paky 66, 512 34  Horka u Staré Paky

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a. s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, 130 76  Praha 3

Vladimír Suchánek s.r.o., Horka u Staré Paky 22, 512 34  Horka u Staré Paky

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe - Pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 24, 460 01  Liberec 1  
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Obec Horka u Staré Paky, Horka 41, 512 34  Horka u Staré Paky

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Sv. Čecha 185, 513 01  Semily 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, Ke Stadionu 204, 513 01  Semily 1

Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice

Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hosp., odd. památkové péče, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
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