[image: image1.png]



Městský úřad Jilemnice

 odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

Č.j:
ÚPSŘ/842/2008 - 7/Pl/Rozh
Jilemnice, dne: 20.11.2008

Vyřizuje:
Petr Plecháč 

E-mail:
plechac@mesto.jilemnice.cz 

Telefon:
481 565 139
Žadatel:
JILOS EKO s.r.o. (IČ - 27515303), Kpt. Jaroše 496, 543 01  Vrchlabí 1

veřejná vyhláška
územní ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Energetický zdroj na spalování biomasy, zdroj pro výrobu tepelné energie s kogenerační jednotkou, zásobení výrobního  závodu JILOS HORKA s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 119, 120, 362, 370/2, 418, 427, pozemkové parcely parcelní číslo 382/2, 383/1, 383/4, 433/3, 433/4, 435/4 a 3165/2 v kat. území Horka u Staré Paky, kterou podal JILOS EKO s.r.o. (IČ - 27515303), Kpt. Jaroše 496, 543 01  Vrchlabí 1, takto:

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Energetický zdroj na spalování biomasy, zdroj pro výrobu tepelné energie s kogenerační jednotkou, zásobení výrobního  závodu JILOS HORKA s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 119, 120, 362, 370/2, 418, 427, pozemkové parcely parcelní číslo 382/2, 383/1, 383/4, 433/3, 433/4, 435/4 a 3165/2 v kat. území Horka u Staré Paky.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Předmětem územního rozhodnutí je umístění stavby energetického zdroje na spalování biomasy včetně příslušenství, který bude dodávat do distribuční sítě el. energii a společnosti JILOS HORKA zajišťovat dodávky tepla. Součástí stavby jsou následující stavební soubory (SO) a provozní soubory (PS):

SO.01 

Venkovní palivové hospodářství - sklad paliva.

SO.02 

Energetika a administrativní budova.

SO.03 

Základ pro komín, čištění spalin

SO.04 

Komunikace a zpevněné plochy.

SO.05 

Kanalizace a odvodnění, vychlazovací jímka,  ČOV a vodovodní přípojky.

SO.06

Vyvedení el. výkonu.

SO.07

Teplovod

PS.01 

Zařízení venkovního energetického hospodářství.

PS.02 

Energetika.

DPS 02.1
Vnitřní palivové hospodářství.

DPS 02.2
Parní kotelna.

DPS 02.3
Úpravna vody.

DPS 02.4
Turbínovna.

DPS 02.5
Výměníková stanice.

DPS 02.6
Kompenzující zařízení - spojovací potrubí.

DPS 02.7
Komín.

DPS 02.8
Měření a regulace.

DPS 02.9
Silová elektroinstalace.

DPS 02.10 
Větrání.

      PS .03

Vyvedení výkonu.

DPS 03.1
Přípojka VN 35 kV.

DPS 03.2
Část VN.

DPS 03.3
Část NN.

2. SO.01 Venkovní palivové hospodářství - sklad paliva: Bude umístěno na ppč. 433/3 a 435/4 v k. ú. Horka u St. Paky. Východní průčelí stavby bude umístěno ve vzdálenosti 4,4 m od západního průčelí SO.02, severní průčelí stavby bude umístěno v jedné rovině se severním průčelím SO.02. Celkové půdorysné rozměry stavy budou ve tvaru písmene “L” o rozměrech 13,2 x 10,4 m a přístavku strojovny na jižní straně o půdorysných rozměrech 5,8 x 3,75 m, výška stavby do hřebene bude 9,15 m od +- 0,000, které je niveletě podlahy objektu SO.02. Zastřešení stavby bude sedlovou střechou o sklonu 10 stupňů, orientace hřebene střechy bude ve směru sever - jih. 

3. SO.02 Energetika a administrativní budova: Bude umístěna na stčp. 119 a ppč. 433/4 v k. ú. Horka u Staré Paky. Východní průčelí stavby bude umístěno ve vzdálenosti 12,8 m od společné hranice stpč. 119 a ppč. 383/1 v k. ú. Horka u Staré Paky, jižní průčelí stavby bude umístěno ve vzdálenosti 3 m od společné hranice ppč. 433/4 a 3165/2 v k. ú. Horka u Staré Paky. Půdorysné rozměry stavby budou 27 x 19,5 m, výška stavby do hřebene bude 10,25 m od podlahy v přízemí, ta bude výškově umístěna v niveletě stávajícího terénu v místě stavby. Energetická část stavby bude zastřešena sedlovou střechou o sklonu 10 stupňů, hřeben bude orientován ve směru západ - východ po delší ose stavby, administrativní část stavby na jižní straně budovy bude zastřešena pultovou střechou o sklonu 20 stupňů. 

4. SO.03 Základ pro komín, čištění spalin: Komín o výšce 20 m bude umístěn na stpč. 119 v k. ú. Horka u Staré Paky ve vzdálenosti 3 m  od severního průčelí SO.02 a současně ve vzdálenosti 10,5 m od roviny východního průčelí SO.02.

5. SO.04 Komunikace a zpevněné plochy: Bude provedena zpevněná plocha kolem SO.02, která bude vymezena opěrnou stěnou, která bude sousedit s nově budovanou komunikací v areálu k hale 1. Zpevněná plocha a opěrná zeď bude  umístěna na stčp. 119 a ppč. 433/4 v k. ú. Horka u Staré Paky. Parkovací plocha pro zaměstnance bude provedena na  ppč 3165/2  119 v k. ú. Horka u Staré Paky. Z této parcely bude také řešen přístup ke stavbě po stávajícím kamenném mostku.

6. SO.05 Kanalizace a odvodnění, vychlazovací jímka, ČOV a vodovodní přípojky: Odpadní splaškové vody z objektu budou svedeny kanalizací po stčp. 119 a ppč. 433/3 v k. ú. Horka u Staré Paky do ČOV TOPAS 5 umístěné na ppč. 433/3 v k. ú. Horka u Staré Paky. Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny pomocí kanalizačního potrubí po ppč. 433/3 a 435/4 v k. ú. Horka u Staré Paky do stávající kanalizace na ppč. 435/4 v k. ú. Horka u Staré Paky. 

7. SO.06
Vyvedení el. výkonu: Bude řešeno zemním kabelovým vedením, které bude napojeno do nové vybudované části u stávající  trafostanice na stpč. 418 v k. ú. Horka u Staré Paky. Přístavba byla řešena samostatný stavebním řízením.  Zemní vedení bude umístěno na stpč. 119, 120, 418, ppč. 383/1, 382/2 v k. ú. Horka u Staré Paky.

8. SO.07 Vyvedení ÚT: Potrubí bude vedeno po trubním mostě o výšce 1 m nad terénem, v místech křížení s komunikacemi bude vedeno ve výšce 4 m. Nové potrubí bude napojeno na stávající systém ÚT v JILOS HORKA s. r. o. v místě stávající kotelny a sušárny dřeva. Potrubí bude umístěno na stpč. 119, 120, 370/2, 362, 427, ppč. 433/4, 383/1, 383/4 v k. ú. Horka u Staré Paky.
9. Pitná a požární voda  bude  přivedena vodovodní přípojkou, která bude odbočena z vodovodního řadu na ppč. 383/4 v k. ú. Horka u Staré Paky, dále bude přípojka vedena po ppč. 383/1 a stpč. 119 v k. ú. Horka u Staré Paky do stavby. 
10. Technologická voda bude do stavby přivedena ze stávající studny na stpč. 119 v k. ú. Horka u Staré Paky, která bude prohloubena. 

11. Dešťová kanalizace a vychlazovací jímka: Dešťové vody ze stavby a z vychlazovací jímky na stpč. 119 v k. ú. Horka u Staré Paky, budou svedeny kanalizační přípojkou po ppč. 433/4 do stávající kanalizace na ppč. 3165/2 v k. ú. Horka u Staré Paky.

12. Přípojka telefonu: Bude umístěna na ppč 3165/2 a stpč. 119 v k. ú. Horka u Staré Paky.

13. Výše popsaným umístěním stavby je současně vymezen i stavební pozemek.

14. Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována ve smyslu  příslušných ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve  vyjádření:

A) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, ze dne 8. 4. 2008 pod č. j.: 36796/08/LIB/V00:

a) Pro připojení p.st.č. 119 na síť elektronických komunikací je připravena rezerva na hranici pozemku. Případné kolize se zařízením komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., a způsob připojení novostavby musí být projednány, v rámci projektové dokumentace, s pracovníkem ochrany sítí (Petr Ježek, tel. 475553620, 602413278  mail: jezek.petr@o2.com, adresa Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ochrana sítí Liberec, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3). Nová tel. přípojka musí být zahrnuta do územního řízení stavby.

b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". 

d) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.). 

e) V případě provádění prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3, kap. XII. čl. 1.). 

f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 

g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě  POS Liberecký kraj: SM + JN - p. Ježek 602413278, Nerudovo nám. 120, 460 01 Liberec, (dále jen „POS“).  V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS. 

h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a  4).

j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy,

l) podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat  s  POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. 

n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn  měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací v těchto prostorách nemohly  osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než l m (čl. 275, ČSN 34 2100).

p) Je povinen obrátit se na  POS  v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se  SEK.

q) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na telefonní číslo 800 184 084. 

B) ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín, pracoviště Jičín  dne 11. 6. 2008:

a) Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení nn v majetku ČEZ Distribuce, as., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. 

b) V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto sílového zařízení pracovníkem Provozu sítí VČE, a.s. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily), dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

c) Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz.

d) Pokud dojde při provádění výkopových pracích k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí VČE, as. telefon 492117692 (Oblast Jičín) nebo 481622522 (Oblast Semily) .

e) Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 378001111.

f) Dále Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se může nacházet zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se například o zařízení, které je součástí hlavního domovního vedení a je v majetku odběratele. 

16. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

A) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily,  ze dne 22. 4. 2008: 
a) V průběhu zkušebního provozu Energocentra zajistí investor měření hluku v chráněných venkovních prostorech v okolí provozovny a doloží prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B) Městský úřad  Jilemnice,  odbor životního prostředí,  ze dne 7. 7. 2008 – souhlas s odnětím půdy ze ZPF:
a) Finanční odvod za odnětí podle § 11, odst. 1 zákona pro předmětnou stavbu bude podle předběžného výpočtu činit orientačně 0,80 Kč/m2. Celkem tedy orientačně  550,- Kč.  Rozhodnutí o odvodu vydá na žádost stavebníka orgán ochrany ZPF, kterým je zdejší úřad, po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Rozhodnutí o finančním odvodu za a odnětí bude předloženo ke kolaudaci stavby.

C) Oblastní inspektorát  práce pro Ústecký a Liberecký kraj ze dne 6. 6. 2008: 
a) Požadujeme předložit další stupeň PD k posouzení. Upozorňujeme, že v PD uváděné neplatné předpisy (např. vyhl. č. 324/1990 Sb. v kap. 3.5 provodní a souhrnné zprávy) je nutno nahradit platnými.

D) Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj,  ze dne 9. 6. 2008: 
a) Další stupeň projektové dokumentace musí být v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a s podmínkami uvedenými v platné prováděcí vyhlášce č. 194/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 
b) Konstrukce navrhované stavby musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky", zejména pak musí vyhovovat požadovaným hodnotám součinitelů prostupu tepla. 
c) V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., upozorňujeme, že je třeba respektovat omezení v provádění  stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
d) Dále je třeba s ohledem na budoucí provoz energetického zdroje věnovat pozornost zejména § 49, § 76 a § 78 zákona č. 458/2000 Sb.

E) České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty,  ze dne 26. 9. 2008:
a) Stavbou nesmí být omezen přístup na nákladiště a k výpravní budově žst. Horka u St. Paky. Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za SŽDC pověřen vedoucí Traťového okrsku Stará Paka p. Bodnár, tel. 922 367 491 nebo 728 917 012, kterému bude stavebníkem oznámeno zahájení a ukončení stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
JILOS EKO s.r.o. (IČ - 27515303), Kpt. Jaroše 496, 543 01  Vrchlabí 1   

Odůvodnění


Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 11. 8. 2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.


Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:

· Dokumentace stavby pro potřeby územního řízení.

· Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

· Kopie katastrální mapy k datu 11. 2. 2008.

· Seznam dotčených pozemků.

· Výpis z katastru nemovitostí k datu 11. 2. 2008.

· Informace o parcelách KN k datu 11. 2. 2008.

· Souhlas vlastníka pozemku s výstavbou energocentra.

· Posudek evid. č. 7697/08 o  radonovém indexu pozemku se závěrem středního rizika pronikání radonu z podloží.

· Závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dne 6. 6. 2008  pod č. j. KULK  33386/2008 (stavba nebude posuzována podle zák. č. 100/2001 Sb.)

· Vyjádření k územnímu řízení vydal Drážní úřad Praha dne 18. 6. 2008 pod zn. 10-1463/08-DÚ/Co.

· Rozhodnutí o povolení ke změně  stavby   středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - energetický zdroj, vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, dne 13. 6. 2008 pod č. j. KULK/35766/2008/Ža.

· Závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydal Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, dne 7. 7. 2008  pod č. j. MUJI 3230/2008/ŽP - ZPF.

· Sdělení stavebního úřadu ze dne 2. 6. 2008 pod č. j. ÚPSŘ/515/2008-2/Pl/Dopi.

· Vyjádření Obce Horka u St. Paky ze dne 26. 3. 2008 pod zn. 41/2008.

· Vyjádření Obce Horka u St. Paky ze dne 6. 6. 2008 pod zn. 131a/2008.

· Koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice, dne 16. 6. 2008 pod č. j. MUJI 2621/08/ŽP.

· Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 22. 4. 2008 pod č. j. 2272/44/08/241.10.

· Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 12. 5. 2008 pod č. j. HSLI-232/SM-PRE-2008.

· Stanovisko ke stavbě vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odboru  rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, dne 30. 5. 2008 pod č. j. KULK 37885/2008.

· Vyjádření k projektové dokumentace stavby podle zákona č. 251/2005 Sb. vydal Oblastní inspektorát  práce pro Ústecký a Liberecký kraj, dne 6. 6. 2008  pod č. j.  2929/7.I/2008/15.7.

· Vyjádření k  projektové dokumentace stavby vydala ČR - Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, dne 9. 6. 2008 pod č. j. 959/08/51.104/Vo.

· Vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. evidenční číslo: 119148   vydal ČEZ Distribuce, a. s.,  Děčín, pracoviště Jičín  dne 11. 6. 2008.

· Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Sítě, Dokumentace liniových staveb sítě,  Liberec, dne 8. 4. 2008 pod č. j.: 36796/08/LIB/V00.

· Souhrnné stanovisko vojenské správy vydala Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice dne 6. 6. 2008   pod č. j. 3520-ÚP/2008-1420.

· Stanovisko k žádosti o připojení k distribuční soustavě vydal ČEZ Distribuce a. s., Děčín, dne 23. 6. 2008 pod zákaznickým číslem: 4120332381.

· Protokol o územním řízení ze dne 2. 10. 2008.

· Souhlas Obce Horka u Staré Paky s vydáním územního rozhodnutí ze dne 29. 10. 2008.

· Smlouva u smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen mezi JILOS HORKA s.r.o. a JILOS EKO s.r.o. ze dne 29. 10. 2008.

· Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, dne 26. 9. 2008 pod zn. 6688/08-SDC HKR-TN/172.

· Doplněná projektová dokumentace.


Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 28. 8. 2008 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2. 10. 2008  konané na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.


Po místním šetření bylo územní řízení dne 3. 10. 2008 přerušeno, po doplnění podkladů bylo v řízení pokračováno.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací   -  ÚPSÚ Horka u Staré Paky.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.


V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.


Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.   
Mgr. Vladimír Mečíř

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:





Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení:

JILOS EKO s.r.o., Kpt. Jaroše 496, 543 01  Vrchlabí 1

Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 

· ostatní účastníci řízení  – doručení veřejnou vyhláškou

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:   
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky , 512 34  Horka u Staré Paky 

Dotčené orgány:
České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty, U Fotochemy 259, 501 01  Hradec Králové

Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, Vinohrady, 121 06  Praha 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Sv. Čecha 185, 513 01  Semily 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, Ke Stadionu 204, 513 01  Semily 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zeměděl. a život. prost., U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 1

Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice

Oblastní inspektorát  práce pro Ústecký a Liberecký kraj, SNP 2720/21, pošt. přihrádka 9, 400 11  Ústí nad Labem 11

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám Dr. E. Beneše 584/24, poštovní schránka 43, 460 01  Liberec 1

VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02  Pardubice 2 (č. j. 3520-ÚP/2008-1420)   
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